【Issue#1350 動作確認】
□ テスト内容
1. Issueで報告された現象が再現しないことを確認
C1350T01:
	Issueで報告されたRace-conditionが発生するよう、do_sigsuspendの復帰後、
	thread->sigevent = 0の前に10秒間のsleep処理を行うパッチを適用し、
	以下の処理を確認する
	 (1) 第1のプロセスがsigsuspendを呼ぶ
	 (2) 第1のプロセスがsigsuspendの、sigevent = 0;の直前に10秒sleepする
	 (3) 第2のプロセスが第1のプロセスにマスクされていないシグナルを送る
	 (4) 第1のプロセスがsigsuspendから返ることを確認する

2. 以下のLTPを用いて既存のsigsuspend機能に影響が無いことを確認
	- rt_sigsuspend01
	- sigsuspend01
	- pause01
	- pause02
	- pause03

□ 実行手順
・下記の手順でテストを実行する
$ cd <mckernel>
$ patch -p0 < test/issues/1350/delay_sigsuspend.patch
(build mckernel)
$ cd test/issues/1350
$ make test

McKernelのインストール先や、OSTEST, LTPの配置場所は、
$HOME/.mck_test_config を参照している
.mck_test_config は、McKernelをビルドした際に生成されるmck_test_config.sample ファイルを
$HOMEにコピーし、適宜編集する

□ 実行結果
x86_64result.log, aarch64_result.log 参照。
すべての項目をPASSしていることを確認。
