make -C /root/ihk_mckernel/kernel M=/opt/repo/mckernel/test/mng_mod/issues/1032-34/arm64 modules
make[1]: ディレクトリ `/root/ihk_mckernel/kernel' に入ります
  CC [M]  /opt/repo/mckernel/test/mng_mod/issues/1032-34/arm64/test_driver.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /opt/repo/mckernel/test/mng_mod/issues/1032-34/arm64/test_driver.mod.o
  LD [M]  /opt/repo/mckernel/test/mng_mod/issues/1032-34/arm64/test_driver.ko
make[1]: ディレクトリ `/root/ihk_mckernel/kernel' から出ます
gcc -o CT_001 CT_001.c 
gcc -o CT_002 CT_002.c 
gcc -o CT_003 CT_003.c  -pthread
gcc -o CT_004 CT_004.c  -pthread
gcc -o CT_005 CT_005.c 
gcc -o CT_006 CT_006.c 
gcc -o CT_007 CT_007.c 
gcc -o CT_008 CT_008.c 
gcc -o CT_009 CT_009.c  -pthread
gcc -o CT_010 CT_010.c  -pthread
./run.sh
mcstop+release.sh ... done
mcreboot.sh -c 4-15 -m 1G@0,1G@1,1G@2,1G@3 -O ... done
ISSUE01 n=100/100 ok.
ISSUE01: OK
ISSUE02 n=100/100 ok.
ISSUE02: OK
ISSUE03 n=100/100 ok.
ISSUE03: OK
CT_001 n=100/100 ok.
CT_001: OK
CT_002 n=100/100 ok.
CT_002: OK
CT_003 n=100/100 ok.
CT_003: OK
CT_004 n=100/100 ok.
CT_004: OK
CT_005 n=100/100 ok.
CT_005: OK
CT_006 n=100/100 ok.
CT_006: OK
CT_007 n=100/100 ok.
CT_007: OK
CT_008 n=100/100 ok.
CT_008: OK
CT_009 n=100/100 ok.
CT_009: OK
CT_010 n=100/100 ok.
CT_010: OK
