【Issue#1291 動作確認】
□ テスト内容
1. Issueで報告された再現プログラムで現象が再現しないことを確認
C1291T01: LTP mmap13
	ファイルマップした後、EOFが存在するページより後のページにアクセスした際に
	SIGBUSが発生することを確認するテスト
	mmap13がPASSすることを確認する

2. デバイスファイルではSIGBUSが発生しないことを確認
	ファイルマップ可能な/dev/mem, /dev/zero について、
	2ページ分のファイルマップを行う。
	その後、それぞれのページにアクセスしてもSIGBUSが
	発生しないことを確認する
C1291T02: /dev/mem での確認
C1291T03: /dev/zero での確認

3. 以下のLTPを用いて既存のmmap機能に影響が無いことを確認
	- mmap01
	- mmap02
	- mmap03
	- mmap04
	- mmap05
	- mmap06
	- mmap07
	- mmap08
	- mmap09
	- mmap12
	- mmap14
	- mmap15

□ 実行手順
$ make test

McKernelのインストール先や、OSTEST, LTPの配置場所は、
$HOME/.mck_test_config を参照している
.mck_test_config は、McKernelをビルドした際に生成されるmck_test_config.sample ファイルを
$HOMEにコピーし、適宜編集する

□ 実行結果
result_x86_64.log および result_aarch64.log 参照。
すべての項目をPASSしていることを確認。
