【Issue#863 動作確認】
1. Issue#863および、同件のIssue#870で指摘されたテストプログラムを用いて
   現象が解消されていることを確認した。(2件)
   実行結果(エビデンス)は以下の通り。

CT1001.txt Issue#863の指摘で使用されたテストプログラムの実行結果(OK 1件、NG 0件)
CT2001.txt Issue#870の指摘で使用されたテストプログラムの実行結果(OK 1件、NG 0件)

2. Issue#863の変更が既存シグナル機能に影響しないことを確認した。
   確認内容は以下の通り。

CT3001 遅いI/Oシステムコール実行中にシグナルを受け、即座にシグナル
       ハンドラが呼び出され、システムコールがEINTRを返却することを
       確認する。
CT3002 遅くないI/Oシステムコール実行中にシグナルを受け、システム
       コール完了後にシグナルハンドラが呼び出され、システムコール
       が正常に終了することを確認する。
CT3003 遅いI/Oシステムコール実行中にプログラムを終了するシグナルを
       受けとると、即座にプログラムが終了することを確認する。
CT3004 遅くないI/Oシステムコール実行中にプログラムを終了するシグナル
       を受けとると、即座にプログラムを終了することを確認する。
CT3005 遅いI/Oシステムコール実行中にプログラムを終了しないシグナル(SIGURG)
       を受けとっても、プログラムの実行に影響しないことを確認する。
CT3006 遅くないI/Oシステムコール実行中にプログラムを終了しないシグナル
       (SIGURG)を受けとっても、プログラムの実行に影響しないことを確認する。
CT3007 遅いI/Oシステムコール実行中に無視(SIG_IGN)するシグナルを
       受けとっても、プログラムの実行に影響しないことを確認する。
CT3008 遅くないI/Oシステムコール実行中に無視(SIG_IGN)するシグナルを
       受けとっても、プログラムの実行に影響しないことを確認する。

CT300x の実行は、make test で行う。
エビデンスは CT300x.txt に示す。(OK 8件、NG 0件)
