------------------------------------------------------------
Timing Analyzer Summary
------------------------------------------------------------

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : -1.092
TNS   : -212.101

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.029
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.082
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.084
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.099
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.128
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.190
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.294
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.358
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.476
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.539
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.578
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.605
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 1.161
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'SYS_RefClk'
Slack : 1.535
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.294
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'ETH_RefClk'
Slack : 2.305
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.305
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'DDR4_RefClk'
Slack : 2.309
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 2.315
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 2.357
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 2.439
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 2.532
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 2.944
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 2.986
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 3.198
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 3.201
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 3.210
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 3.437
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.332
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.434
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fspi_sclk'
Slack : 4.764
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 4.946
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 5.231
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 5.494
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 5.547
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 5.666
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 5.695
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 6.012
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 6.426
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 7.409
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 7.755
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 8.418
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 10.235
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 18.260
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 19.187
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 19.717
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Setup 'altera_reserved_tck'
Slack : 40.272
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.044
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.045
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.047
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'SYS_RefClk'
Slack : 0.048
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.051
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.052
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.053
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.055
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.057
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.058
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.059
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.059
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 0.060
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 0.064
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.068
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 0.069
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 0.077
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 0.078
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 0.087
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.090
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'ETH_RefClk'
Slack : 0.097
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.097
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 0.097
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 0.104
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 0.133
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fspi_sclk'
Slack : 0.141
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.220
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.244
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.275
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.294
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.304
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.304
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.315
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.639
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 0.680
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 0.680
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.742
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.871
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.980
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 0.995
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 1.061
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 1.174
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 1.257
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 1.437
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 1.571
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 1.802
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Hold 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 6.997
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.254
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.438
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.799
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 1.169
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.194
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 1.930
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'SYS_RefClk'
Slack : 1.953
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.055
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 2.496
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.859
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'DDR4_RefClk'
Slack : 2.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.940
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 2.948
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.036
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fspi_sclk'
Slack : 4.529
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.899
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 14.727
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 15.188
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 15.297
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 15.322
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 15.355
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 15.588
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 15.607
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 16.480
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 16.805
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 16.944
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 17.053
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 17.078
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 17.082
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 17.111
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 17.344
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 17.363
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 39.729
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 39.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 40.022
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 40.422
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 41.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 42.214
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 42.349
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 42.454
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Recovery 'altera_reserved_tck'
Slack : 97.226
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.265
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.316
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'SYS_RefClk'
Slack : 0.322
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.343
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.347
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.375
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.378
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.395
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.412
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.422
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.436
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.452
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.462
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.479
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.954
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fspi_sclk'
Slack : 2.160
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 5.167
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 8.470
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 8.473
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 8.730
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 8.768
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 8.782
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 8.835
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 9.306
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 9.383
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 10.089
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 10.106
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 10.310
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 10.337
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 10.377
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 10.433
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 10.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 12.463
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 52.212
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 52.699
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 52.779
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 52.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 53.594
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 53.905
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 54.008
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 54.081
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|atx0|altera_xcvr_atx_pll_ip_inst|mcgb_serial_clk'
Slack : 0.092
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|twentynm_atx_pll_inst~O_CLK0_8G'
Slack : 0.124
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_serial_clk'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk'
Slack : 0.439
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_0'
Slack : 0.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_0'
Slack : 0.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_2'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_2'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_1'
Slack : 0.462
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_1'
Slack : 0.462
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_1'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_2'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_10'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_3'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_4'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_5'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_6'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_7'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_8'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_9'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_0'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_1'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_2'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_10'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_3'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_4'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_5'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_6'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_7'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_8'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_9'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.606
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_0'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_1'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_2'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_0'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_1'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_2'
Slack : 0.795
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 0.833
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_clk'
Slack : 0.852
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.854
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pll_pcie_clk'
Slack : 0.892
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|hip_cmn_clk[0]'
Slack : 0.901
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'ETH_RefClk'
Slack : 1.250
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 1.436
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 1.436
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 1.436
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 1.436
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_coreclkin'
Slack : 1.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_coreclkin'
Slack : 1.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_coreclkin'
Slack : 1.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_coreclkin'
Slack : 1.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.509
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 1.563
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 1.568
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 1.595
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 1.595
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 1.595
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 1.595
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4_RefClk'
Slack : 1.697
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 1.772
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 1.772
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 1.772
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 1.772
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.836
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.855
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 1.862
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 1.867
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.873
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.055
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 2.226
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.909
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 3.103
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 3.106
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_clkout'
Slack : 3.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|tx_clk'
Slack : 3.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 4.477
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 4.478
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'SYS_RefClk'
Slack : 4.560
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 4.566
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.618
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 4.849
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 4.861
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 4.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 4.931
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 9.938
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 19.582
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'flash_oe_clk'
Slack : 19.871
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'altera_reserved_tck'
Slack : 49.870
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fspi_sclk'
Slack : 124.827
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'altera_ts_clk'
Slack : 500.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.412

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.467

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.615

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.666

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.683

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.779

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.988

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.089

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.110

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.129

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.166

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.166

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.214

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.235

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.296

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.322

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.329

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.368

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.372

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.394

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.419

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.424

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.426

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.470

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.476

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.418

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.420

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.427

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.475

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.498

Type  : Slow 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.525

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.198

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.202

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.224

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.250

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.330

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.433

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.450

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.474

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.529

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.531

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.550

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.571

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.583

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.620

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.624

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.632

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.635

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.674

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.682

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.865

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.870

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.875

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.896

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.897

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.906

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.927

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.964

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.964

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.017

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.043

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.064

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.065

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.111

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.152

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.171

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.218

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.234

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.247

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.280

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.289

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.293

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.307

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.325

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.343

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.357

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.382

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.405

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.412

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.429

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.435

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.450

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.463

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.479

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.493

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.497

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.519

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.556

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.652

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.686

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 5.539

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 5.619

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.478

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.026

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.070

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.382

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.481

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.384

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.403

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.661

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.837

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.941

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.288

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 73.922

Type  : Slow 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 78.929

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : -1.010
TNS   : -79.878

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.080
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.092
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.103
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.119
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.194
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.214
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.280
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.494
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.532
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.602
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.635
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.685
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 1.438
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'SYS_RefClk'
Slack : 1.696
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'DDR4_RefClk'
Slack : 2.223
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'ETH_RefClk'
Slack : 2.320
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 2.323
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.357
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.357
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 2.366
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 2.482
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 2.547
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 2.946
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 3.017
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 3.295
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 3.638
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 3.755
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 3.816
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.736
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.767
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fspi_sclk'
Slack : 4.844
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 5.308
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 5.596
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 5.604
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 5.662
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 5.842
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 6.063
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 6.316
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 6.631
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 7.518
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 7.840
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 8.400
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 10.693
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 18.344
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 19.160
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 19.572
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'altera_reserved_tck'
Slack : 40.694
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.038
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.040
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.043
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'SYS_RefClk'
Slack : 0.044
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.045
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.046
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.048
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.049
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.057
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.057
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.057
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 0.058
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.059
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.059
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'ETH_RefClk'
Slack : 0.064
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 0.064
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 0.064
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 0.067
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 0.076
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.076
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 0.080
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.086
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 0.093
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fspi_sclk'
Slack : 0.101
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 0.101
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 0.145
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.145
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.181
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.182
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.188
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.210
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.254
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.269
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.483
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 0.588
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 0.588
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.593
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.651
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.725
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.853
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 0.910
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.913
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 1.028
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 1.124
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 1.325
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 1.409
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 1.622
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 6.778
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.412
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.545
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 1.019
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 1.351
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.388
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'SYS_RefClk'
Slack : 2.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 2.103
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.479
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 2.630
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.861
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'DDR4_RefClk'
Slack : 2.868
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.950
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 2.952
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.043
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fspi_sclk'
Slack : 4.654
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'PCIE_REFCLK'
Slack : 5.092
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 14.223
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 14.760
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 14.882
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 14.897
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 14.926
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 15.202
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 15.221
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 16.104
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 16.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 16.641
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 16.763
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 16.776
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 16.778
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 16.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 17.083
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 17.102
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 40.236
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 40.335
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 40.457
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 40.827
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 42.449
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 42.774
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 42.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 42.897
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'altera_reserved_tck'
Slack : 97.332
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.163
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.274
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.312
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'SYS_RefClk'
Slack : 0.325
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.340
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.342
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.346
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.370
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.381
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.402
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.411
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.434
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.437
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.882
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fspi_sclk'
Slack : 1.878
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 4.964
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 8.547
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 8.547
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 8.844
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 8.875
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 8.896
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 8.952
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 9.486
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 9.513
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 10.242
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 10.258
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 10.501
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 10.516
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 10.570
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 10.623
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 11.094
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 12.749
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 51.952
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 52.465
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 52.536
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 52.586
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 53.433
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 53.750
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 53.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 53.909
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|atx0|altera_xcvr_atx_pll_ip_inst|mcgb_serial_clk'
Slack : 0.092
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|twentynm_atx_pll_inst~O_CLK0_8G'
Slack : 0.124
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_serial_clk'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_0'
Slack : 0.432
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_2'
Slack : 0.432
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_0'
Slack : 0.432
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_2'
Slack : 0.432
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_1'
Slack : 0.433
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_1'
Slack : 0.433
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk'
Slack : 0.437
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_10'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_5'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_8'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_3'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_5'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_8'
Slack : 0.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_3'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_4'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_6'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_7'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_9'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_10'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_4'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_6'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_7'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_9'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_1'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_2'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_0'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_1'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_2'
Slack : 0.464
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.574
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_0'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_1'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_2'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_0'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_1'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_2'
Slack : 0.773
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 0.807
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_clk'
Slack : 0.826
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.828
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.838
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|hip_cmn_clk[0]'
Slack : 0.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pll_pcie_clk'
Slack : 0.880
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'ETH_RefClk'
Slack : 1.227
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 1.406
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 1.406
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 1.406
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 1.406
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.437
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_coreclkin'
Slack : 1.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_coreclkin'
Slack : 1.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_coreclkin'
Slack : 1.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_coreclkin'
Slack : 1.456
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.486
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 1.558
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 1.564
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 1.573
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 1.573
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 1.573
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 1.573
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4_RefClk'
Slack : 1.697
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.714
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 1.744
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 1.744
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 1.744
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 1.744
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.806
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.837
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.842
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 1.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 1.863
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.031
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 2.194
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.888
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 3.092
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 3.134
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_clkout'
Slack : 3.792
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|tx_clk'
Slack : 3.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 4.447
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 4.474
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'SYS_RefClk'
Slack : 4.523
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 4.560
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.561
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 4.825
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 4.839
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 4.847
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.856
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 4.930
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 9.907
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 19.601
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'flash_oe_clk'
Slack : 19.859
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'altera_reserved_tck'
Slack : 49.803
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fspi_sclk'
Slack : 124.830
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'altera_ts_clk'
Slack : 500.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.417

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.418

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.598

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.635

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.692

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.756

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.992

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.059

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.071

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.121

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.158

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.160

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.200

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.217

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.249

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.285

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.318

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.329

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.335

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.387

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.395

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.404

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.405

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.444

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.449

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.379

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.393

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.413

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.444

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.470

Type  : Slow 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.513

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.262

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.284

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.294

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.323

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.394

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.470

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.482

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.525

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.573

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.574

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.626

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.647

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.651

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.673

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.693

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.694

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.701

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.702

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.742

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.941

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.953

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.956

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.961

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.964

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.969

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.981

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.992

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.998

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.039

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.096

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.098

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.109

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.127

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.171

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.174

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.248

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.264

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.283

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.290

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.306

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.312

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.331

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.352

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.381

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.398

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.402

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.424

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.443

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.457

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.466

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.472

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.498

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.506

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.515

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.520

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.543

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.585

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.700

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.726

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 5.768

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 5.878

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.609

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.106

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.119

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.408

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.489

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.525

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.554

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.764

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.912

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.036

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.322

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 74.218

Type  : Slow 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 79.025

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.799
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.887
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.073
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.077
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.095
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.134
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.240
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.334
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.408
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 1.496
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 1.587
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.600
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.629
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.546
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 2.606
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'ETH_RefClk'
Slack : 2.626
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 2.659
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.798
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.837
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 2.944
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'DDR4_RefClk'
Slack : 2.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.037
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 3.249
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 3.274
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'PCIE_REFCLK'
Slack : 3.403
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 3.576
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'SYS_RefClk'
Slack : 3.907
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.729
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 5.125
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 5.782
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 5.850
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 5.927
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 5.977
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 6.153
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fspi_sclk'
Slack : 6.232
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 6.365
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 6.624
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 6.882
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 7.098
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 7.368
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 8.068
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 8.121
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 8.688
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 11.290
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 18.748
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 19.485
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 23.109
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Setup 'altera_reserved_tck'
Slack : 42.616
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.013
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.013
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'SYS_RefClk'
Slack : 0.014
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.015
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.015
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.016
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.018
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.020
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.020
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.024
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 0.024
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.025
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 0.026
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.026
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 0.026
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 0.029
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 0.030
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'ETH_RefClk'
Slack : 0.031
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 0.033
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 0.044
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.076
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fspi_sclk'
Slack : 0.108
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.192
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.216
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.222
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.225
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.230
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.248
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.264
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.465
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 0.532
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 0.532
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.608
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.661
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.730
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.810
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 0.853
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.892
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 0.981
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 0.985
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 1.139
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 1.277
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 1.400
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Hold 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 6.678
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.325
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.663
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 1.907
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 2.240
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 3.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'DDR4_RefClk'
Slack : 3.226
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 3.231
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 3.287
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 3.304
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.353
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 3.355
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'SYS_RefClk'
Slack : 4.284
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fspi_sclk'
Slack : 6.064
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 6.098
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'PCIE_REFCLK'
Slack : 6.248
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 17.528
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 17.562
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 17.724
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 17.758
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 17.784
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 17.818
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 17.844
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 17.878
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 17.888
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 17.888
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 17.922
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 17.978
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 18.005
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 18.012
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 18.039
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 18.499
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 42.829
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 42.908
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 43.159
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 43.391
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 44.220
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 44.452
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 44.634
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 44.737
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Recovery 'altera_reserved_tck'
Slack : 97.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.149
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'SYS_RefClk'
Slack : 0.167
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.172
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.188
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.188
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.196
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.206
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.216
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.239
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.245
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.254
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.261
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.274
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.298
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.661
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fspi_sclk'
Slack : 1.712
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 1.871
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 10.011
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 10.035
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 10.051
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 10.067
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 10.114
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 10.165
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 10.174
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 10.183
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 10.218
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 10.237
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 10.237
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 10.282
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 10.409
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 10.474
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 10.584
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 11.116
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 51.562
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 51.829
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 51.972
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 52.044
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 52.607
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 52.736
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 52.918
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 52.983
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|atx0|altera_xcvr_atx_pll_ip_inst|mcgb_serial_clk'
Slack : 0.093
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|twentynm_atx_pll_inst~O_CLK0_8G'
Slack : 0.125
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_serial_clk'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.203
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.203
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.203
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.203
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_10'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_3'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_4'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_5'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_6'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_7'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_8'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_9'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_10'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_3'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_4'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_5'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_6'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_7'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_8'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_9'
Slack : 0.429
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_0'
Slack : 0.454
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_0'
Slack : 0.454
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_1'
Slack : 0.457
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_2'
Slack : 0.457
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_1'
Slack : 0.457
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_2'
Slack : 0.457
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_1'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_2'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_0'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_1'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_2'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.816
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_0'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_1'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_2'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_0'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_1'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_2'
Slack : 0.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pll_pcie_clk'
Slack : 0.896
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_clk'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|hip_cmn_clk[0]'
Slack : 0.970
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'ETH_RefClk'
Slack : 1.384
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 1.539
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 1.539
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 1.539
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 1.539
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 1.546
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 1.554
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.564
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.650
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 1.769
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 1.769
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 1.769
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 1.769
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'DDR4_RefClk'
Slack : 1.785
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.824
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 1.852
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 1.867
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.919
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.939
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.122
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 2.239
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.934
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 3.157
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 3.175
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_clkout'
Slack : 3.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|tx_clk'
Slack : 3.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 4.504
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 4.506
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 4.638
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'SYS_RefClk'
Slack : 4.658
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.666
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 4.944
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 4.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.955
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 4.974
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 9.930
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 19.643
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'flash_oe_clk'
Slack : 19.877
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'altera_reserved_tck'
Slack : 49.800
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'fspi_sclk'
Slack : 124.797
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Minimum Pulse Width 'altera_ts_clk'
Slack : 500.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.680

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.758

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.870

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.899

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.928

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.993

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.269

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.332

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.344

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.350

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.353

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.392

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.397

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.490

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.542

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.554

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.555

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.586

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.594

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.602

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.608

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.613

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.613

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.656

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.661

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.610

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.637

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.665

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.701

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.702

Type  : Fast 900mV 100C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.720

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.510

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.536

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.545

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.567

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.648

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.706

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.712

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.715

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.751

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.793

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.807

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.855

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.856

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.871

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.877

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.930

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.933

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.963

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.077

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.142

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.174

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.182

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.184

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.201

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.222

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.244

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.245

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.251

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.274

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.286

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.292

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.309

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.343

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.357

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.358

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.444

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.517

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.524

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.540

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.542

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.544

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.568

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.569

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.585

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.586

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.619

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.643

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.644

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.646

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.647

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.648

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.669

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.670

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.697

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.700

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.709

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.718

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.755

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.797

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.028

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.293

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.838

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.322

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.402

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.588

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.670

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.839

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 30.916

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.104

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.154

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.297

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.541

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 75.543

Type  : Fast 900mV 100C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 79.232

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.803
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.432
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.462
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.470
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.477
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.558
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.635
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.644
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.907
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.970
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.128
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 2.161
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'ETH_RefClk'
Slack : 2.690
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 2.696
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 2.739
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 2.958
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 2.993
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'DDR4_RefClk'
Slack : 3.044
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 3.099
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.141
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 3.197
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 3.325
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 3.331
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 3.723
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.408
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'SYS_RefClk'
Slack : 4.695
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 5.647
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 5.763
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 5.872
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 5.943
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 6.008
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 6.516
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 6.622
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fspi_sclk'
Slack : 6.686
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 6.804
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 7.012
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 7.198
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 7.417
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 7.553
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 7.777
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 8.268
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 8.369
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 8.752
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 11.822
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 18.943
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 19.536
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 23.821
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'altera_reserved_tck'
Slack : 43.840
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.011
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'SYS_RefClk'
Slack : 0.012
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.012
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.013
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.014
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.015
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.016
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.018
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 0.018
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.019
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.020
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 0.020
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.021
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 0.022
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.023
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 0.023
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'ETH_RefClk'
Slack : 0.024
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 0.027
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 0.040
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 0.080
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 0.082
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.084
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 0.087
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 0.090
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fspi_sclk'
Slack : 0.092
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 0.105
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 0.118
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 0.143
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.355
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 0.401
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 0.401
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.493
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.505
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 0.563
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 0.587
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 0.632
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 0.705
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 0.725
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 0.751
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 0.908
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 1.028
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 1.095
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 6.334
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.740
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 2.022
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.401
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 2.423
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 2.680
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'DDR4_RefClk'
Slack : 3.285
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 3.318
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 3.363
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 3.382
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 3.422
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 3.512
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 4.026
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'SYS_RefClk'
Slack : 4.948
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fspi_sclk'
Slack : 6.552
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'PCIE_REFCLK'
Slack : 6.885
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 7.268
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 17.694
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 17.886
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 17.940
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 17.944
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 17.982
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 18.074
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 18.097
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 18.546
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 18.648
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 18.848
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 18.902
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 18.906
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 18.944
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 18.954
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 19.036
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 19.059
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 44.130
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 44.187
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 44.381
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 44.579
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 45.301
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 45.473
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 45.631
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 45.704
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'altera_reserved_tck'
Slack : 98.343
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 0.125
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 0.146
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'SYS_RefClk'
Slack : 0.147
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.159
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 0.161
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 0.167
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 0.172
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'PCIE_REFCLK'
Slack : 0.174
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'DDR4_RefClk'
Slack : 0.192
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 0.193
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.202
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 0.215
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.221
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.243
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'altera_reserved_tck'
Slack : 0.530
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 0.866
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fspi_sclk'
Slack : 1.327
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 9.075
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 9.089
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 9.190
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 9.214
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 9.241
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 9.256
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 9.445
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 9.594
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 10.008
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 10.028
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 10.109
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 10.127
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 10.166
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 10.179
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 10.347
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 11.077
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 51.216
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 51.460
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 51.574
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 51.605
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 52.054
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 52.170
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 52.317
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 52.343
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|atx0|altera_xcvr_atx_pll_ip_inst|mcgb_serial_clk'
Slack : 0.093
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|twentynm_atx_pll_inst~O_CLK0_8G'
Slack : 0.124
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_serial_clk'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[2]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[3]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[4]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[5]_IN'
Slack : 0.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4A_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[0]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[1]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[6]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4B_DQS_P[7]_IN'
Slack : 0.205
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_10'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_3'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_4'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_5'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_6'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_7'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_8'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_9'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_10'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_3'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_4'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_5'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_6'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_7'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_8'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_9'
Slack : 0.446
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk'
Slack : 0.458
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_0'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_0'
Slack : 0.461
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_1'
Slack : 0.463
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_wf_clk_2'
Slack : 0.463
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_1'
Slack : 0.463
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_wf_clk_2'
Slack : 0.463
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_1'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_vco_clk_2'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_0'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_1'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_vco_clk_2'
Slack : 0.466
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_bonding_clocks[0]'
Slack : 0.825
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_0'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_1'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_2'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_0'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_1'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_2'
Slack : 0.889
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_pma_clk'
Slack : 0.937
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_clk'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[0]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[1]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[2]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[3]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[4]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[5]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[6]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|rx_pcs_clk_div_by_4[7]'
Slack : 0.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pll_pcie_clk'
Slack : 0.953
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|hip_cmn_clk[0]'
Slack : 0.969
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'ETH_RefClk'
Slack : 1.456
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin'
Slack : 1.538
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin'
Slack : 1.538
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin'
Slack : 1.538
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin'
Slack : 1.538
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_coreclkin'
Slack : 1.548
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_usr_clk'
Slack : 1.555
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk0'
Slack : 1.588
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk0'
Slack : 1.589
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|wys~CORE_CLK_OUT'
Slack : 1.611
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_clk'
Slack : 1.780
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_pma_clk'
Slack : 1.780
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_pma_clk'
Slack : 1.780
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_pma_clk'
Slack : 1.780
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'DDR4_RefClk'
Slack : 1.789
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_0'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_1'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_phy_clk_l_2'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_0'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_1'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4b|ddr4b_phy_clk_l_2'
Slack : 1.827
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_pma_clk'
Slack : 1.876
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_t_outclk1'
Slack : 1.887
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'hssi_pll_r_0_outclk1'
Slack : 1.888
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|pld_clk'
Slack : 1.938
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|pma_hclk_by2'
Slack : 1.941
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk1'
Slack : 1.949
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x'
Slack : 2.177
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk1'
Slack : 2.249
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'mem|ddr4a|ddr4a_core_cal_slave_clk'
Slack : 2.970
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_pma_div_clk'
Slack : 3.111
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_pma_div_clk'
Slack : 3.114
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|tx_clkout'
Slack : 3.934
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|tx_clk'
Slack : 3.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'vl_qph_user_clk_clkpsc_clk0'
Slack : 4.531
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_ccip_fabric_top|inst_cvl_top|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0'
Slack : 4.532
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'PCIE_REFCLK'
Slack : 4.675
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100'
Slack : 4.681
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'SYS_RefClk'
Slack : 4.689
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'pr_clk_enable_dclk_reg2_user_clk'
Slack : 4.939
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|rx_fref'
Slack : 4.950
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|rx_fref'
Slack : 4.951
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_hssi_ctrl|ntv0|xcvr_native_a10_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[0]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[1]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[2]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[3]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[4]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[5]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[6]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fpga_top|inst_fiu_top|inst_pcie0_ccib_top|pcie_hip0|pcie_a10_hip_0|g_xcvr_native_insts[7]|avmmclk'
Slack : 4.956
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'filtered_sclk_negedge'
Slack : 4.979
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk50'
Slack : 9.981
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'u0|dcp_iopll|dcp_iopll|clk25'
Slack : 19.685
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'flash_oe_clk'
Slack : 19.882
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'altera_reserved_tck'
Slack : 49.784
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'fspi_sclk'
Slack : 124.829
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'altera_ts_clk'
Slack : 500.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.763

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.818

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.920

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.933

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 2.963

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.023

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.362

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.366

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.384

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.386

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.404

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.424

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.441

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.542

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.588

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.589

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.606

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.621

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.623

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.643

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.643

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.644

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.661

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.682

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 3.687

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.644

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.654

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.705

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.735

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.747

Type  : Fast 900mV 0C Model Max Skew 'set_max_skew'
Slack : 7.750

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.625

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.625

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.662

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.670

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.770

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.791

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.793

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.843

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.849

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.869

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.874

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.921

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.929

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.934

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 2.951

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.094

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.118

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.142

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.239

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.250

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.258

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.276

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.278

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.310

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.323

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.356

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.357

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.364

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.375

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.381

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.390

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.393

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.399

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.400

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.467

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.523

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.590

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.611

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.617

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.622

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.622

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.636

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.649

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.654

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.664

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.668

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.700

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.711

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.711

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.723

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.727

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.734

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.738

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.758

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.761

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.766

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.779

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.827

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 3.857

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.388

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 6.613

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.050

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.440

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.507

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.651

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 7.711

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.056

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.126

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.260

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.293

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.428

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 31.617

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 76.185

Type  : Fast 900mV 0C Model Net Delay 'set_net_delay'
Slack : 79.372

------------------------------------------------------------
